附件1：
川南幼儿师范高等专科学校高压配电设施户外遮雨棚制作安装项目采购需求（内容）
一、项目基本情况
校园内6个变压器漏水需要制作树脂瓦屋顶172.15 平方米。通过屋顶制作来消除安全隐患确保变压器正常使用，保障学校正常教育教学。                                                                                                                                     
二、技术要求
	序号
	位置
	长
	宽
	面积
	单价
	金额

	1
	7办公楼变压器
	7.15
	4.1
	29.32 
	140
	4104.10 

	2
	学生宿舍环网柜
	6.3
	4.6
	28.98 
	140
	4057.20 

	3
	2号兰馨楼变压器
	7.03
	4.07
	28.61 
	140
	4005.69 

	4
	3菊韵楼变压器
	6
	4.06
	24.36 
	140
	3410.40 

	5
	6教学楼变压器
	7.25
	4.1
	29.73 
	140
	4161.50 

	6
	4号食堂变压器
	7.6
	4.1
	31.16 
	140
	4362.40 

	
	合计
	
	
	172.15 
	
	24101.29 

	  备注；横条及竖条规格40*80*1.8，树脂瓦厚度3毫米；此报价包含，脊瓦，吊沿，封边等所需材料，人工，运输，辅材，竖条间距不大于3米，横条间距不大于0.7米 


三、商务要求
1.项目交付时间：2026年6月20日                                                          
2.项目实施地点： 川南幼儿师范高等专科学校校内                                                       
3.付款条件（进度和方式）：屋顶制作经过验收后支付乙方合同总金额的100%                                              
4.包装和运输要求：运输到校制作安装。                                                    
[bookmark: _GoBack]5.售后服务要求：
免费质保期不低于  1 年。免费质保期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。
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