附件1：
川南幼儿师范高等专科学校艺术中心门厅、实训中心屋顶漏水维修项目采购需求（内容）
一、项目基本情况
实训中心网架钢化玻璃屋顶原有结构胶剔除、打结构胶1150平方米 ；艺术中心门厅天棚漏水2处防水维修。通过维修改造来确保教学功能正常使用，保障学校正常教育教学。                         
二、维修要求
1、 实训中心网架钢化玻璃屋顶打结构胶：清理剔除原有结构胶，深度要求：1㎝，V字型，玻璃边缘要求：5mm。材质要求：符合国家标准，选择的结构胶必须标注中性硅酮结构胶。
2、 漏水维修工序如下：剔打漏点处的地面直至屋面板；清洁基层后，灌注微膨胀混凝土进行堵水；涂抹防水材料进行防水；结合实际情况在必要时设排管网排夹层积水；回填及二次混凝土找平；清理现场建筑垃圾及外运；维修需要的工程机械。
3、 维修过程中的安全由成交商全权负责。
三、商务要求
1.项目交付时间：2026年8月20日                                                
2.项目实施地点： 川南幼儿师范高等专科学校校内                                                       
3.付款条件（进度和方式）：维修完成经过验收后支付乙方合同总金额的100%                                              
[bookmark: _GoBack]4.免费质保期不低于3年，免费质保期从采购人确认验收合格之日起算。

                                                                                    
1

