附件1：
川南幼儿师范高等专科学校2026年暑假零星维修项目采购需求（内容）
一、项目基本情况
美术楼102教室墙体开裂2处；办公楼电梯井、二教一楼女厕所、实训中心3楼女厕所天棚漏水3处防水维修；运动场塑胶跑道零星修补；办公楼门口弱电井安全隐患排除1处；东校门草坪改造72.9平方米。通过维修改造来确保教学功能正常使用，保障学校正常教育教学。                                
2、 维修要求
1、 美术楼102教室墙体开裂：拆除原有开裂全体，制模，绑扎直径16MM螺纹钢4根，直径8MM箍筋间隔12CM，现浇C25混凝土，墙面1；2水泥砂浆抹灰，最后墙面补油漆及石膏板，建筑垃圾外运。
2、办公楼电梯井、二教一楼女厕所、实训中心3楼女厕所天棚漏水维修工序如下：剔打漏点处的地面直至屋面板；清洁基层后，灌注微膨胀混凝土进行堵水；涂抹防水材料进行防水；结合实际情况在必要时设排管网排夹层积水；回填及二次混凝土找平；清理现场建筑垃圾及外运；
3、运动场塑胶跑道零星修补：剔打拆除原有老化塑胶；重新粘贴塑料颗粒，颜色与原有颜色相近；清理现场建筑垃圾及外运。
4、办公楼门口弱电井安全隐患排除：剔打拆除原有角钢和墙体；预制同一尺寸厚度10厘米混凝土板，钢筋要求直径16MM，双排双向，安装600*600不锈钢井糟，补贴花岗石；清理现场建筑垃圾及外运。
5、东校门草坪改造72.9平方米：草坪铲除及挖土方25厘米，地面夯实，C20混凝土，15厘米厚垫层浇筑，粘贴300*600透水砖，包含材料费、人工费，建筑垃圾清运费。
6、维修过程中的安全由成交商供应全权负责。
3、 [bookmark: _GoBack]商务要求
1.项目交付时间：2026年8月20日                                                          
2.项目实施地点： 川南幼儿师范高等专科学校校内                                                       
3.付款条件（进度和方式）：维修完成经过验收后支付乙方合同总金额的100%                                              
4.包装和运输要求：运输到校制作安装。                                                    
5.质保要求：验收合格之日起，防水免费质保期5年，其他维修1年。                                                                         
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